郁南县第二人民医院
医保药品、耗材追溯码信息采集扫码设备要求
一、扫描设备参数要求（需提供出厂彩页截图）
（一）高拍扫描仪参数
	指标项
	主要技术参数

	性能要求
	搭载CPU+高算力NPU AI处理芯片，支持边缘端侧运行，可脱离PC使用

	分辨率
	≥1920×1200 ppi

	扫描速度
	≥60个码/秒

	帧速率
	≥60 fps

	扫码面积
	≥ 432*270mm

	防重扫
	支持指定时间内重复条码的过滤

	识读距离范围
	≥430mm

	医疗条码
	支持医疗追溯码(Code128)、药品码(69码)、医保码(18位医保电子凭证)、医疗器械UDI码、GS1码

	支持码制
	支持一维码、二维码

	网络接口
	RJ45

	扬声器
	音量可调节或关闭

	扫码触发
	连续触发、硬件触发、网络触发、感应触发

	软件及HIS接口
	预留端口(网口) ，提供SDK。提供专用中间件软件定制。 高可扩展性和灵活性，支持多项业务相关参数的定制。

	支架类型
	可伸缩 








（二）手持无线扫描仪参数
	指标项
	主要技术参数

	图像传感器
	≥1280*1080像素

	识读精度
	≥3mil

	扫描角度
	倾斜(pitch) ：±65° ;偏转(skew) ：±45° ;旋转(tilt) ：360°

	视场角度
	水平：≥39.6° , 垂直：3≥3.8° , 对角：≥50.4°

	最小识读对比度
	≥15%

	运动容错
	≥15mil code128 1.5m/S

	医疗条码
	支持医疗追溯码(Code128)、药品码(69码)、医保码(18位医保电子凭证)、医疗器械UDI码、GS1码

	识别码制
	支持一维码、二维码

	接口
	USB-HID ，USB-CDC ，RS232

	提示
	蜂鸣器提示/LED提示

	蓝牙
	Bluetooth 5.0（无线版）

	频段
	2402MHz~2480MHz（无线版）

	传输距离
	≥70m(无线版）

	通讯模式
	实时模式/批量模式（无线版）

	工作时间
	≥12h（无线版）

	扫描次数
	每次充电可达10万次以上（无线版）













二、扫描设备对接要求
要求配合本单位医保药品、耗材追溯码信息采集接口改造并提供扫描设备相应的技术支持“需要报价公司出具书面承诺函(格式自拟)并加盖公章”。
三、报价单需包含以下内容（可增加内容，格式自拟）
	序号
	名称
	品牌
	参数
	数量
	单价
	总价

	1
	高拍扫描仪
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	2
	手持无线扫描仪
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