附件二：养老护理型床位设备设施采购项目参数
一、站立架
    1、臀部垫和绑带额定承载质量：≥135 kg
2、台面高度调节范围：94～114 cm
3、参考规格：156×62×115.8 cm
二、辅助步行训练器
    1、台面垫额定载荷质量：≥80 kg
2、规格：≥1050×840×1040～1450 mm
3、台面垫高度调节范围：830～1410 mm
4、手柄间距离调节范围：0～590 mm
三、坐式体重计
    1、可移动到病房进行称重，即可帮行动不便的病患测量体重。
2、称重测量范围：0～250kg；
3、称重精度： ±100g；
四、便携式洗浴机
1、额定电压：DC 24V
2、额定功率：150 W
3、手提式可移动：可移动式洗浴系统设计
4、擦澡/洗头/淋浴模式：具备
5、普通/增强模式：具备
6、清水出口控制按钮：具备
7、海绵花洒：配备
8、硅胶花洒：配备
9、洗吸一体负压深层清洗技术：采用
10、无刷高速风机回吸系统：采用
11、静音无刷高速风机：采用
12、污水桶内置：内置
13、净水桶外置：外置
14、电源输入：AC100-240V/50-60Hz
15、电源供电：24V/150W
16、工作电流：＜5A
五、转运平车
1、车体/床体长度：≥1900 mm
2、车体/床体宽度：≥640 mm
3、车体/床体高度：500–862 mm
4、背部倾斜角度：0–85°
5、最大承重：≥250 kg
六、微量注射泵(双通道）
1、注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml
2、注射精度：±2%
3、报警功能：具备
4、IP等级：≥IP34
5、电池续航：≥3小时
6、历史记录：≥500条
七、心电监护仪
    1、屏幕尺寸：≥12英寸
2、分辨率：1280×800
3、通道数：≥9
4、心电导联：3/5导
5、心电波速：6.25 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
6、NIBP测量模式：手动 / 自动 / 连续 / 序列 / 整点
7、NIBP成人收缩压：25 – 290 mmHg
8、SpO2/PR监测：支持
9、适用人群：成人 / 小儿 / 新生儿
10、趋势存储：≥2400小时
11、全息波形存储：120小时
12、工作模式：夜间 / 隐私 / 演示 / 待机 / 监护
八、电动吸引器
    1、极限负压值：≥0.09 MPa
2、负压调节范围：0.02 MPa
3、抽气速率：≥15 L/min
4、贮液瓶容量：≥2500 mL×2
5、电源：AC220 V, 50 Hz
九、床旁主被动康复训练系统
    1、阻力设定范围：0-24档
2、速度调节范围：5-60r/min
3、训练时间：1-120min
4、痉挛保护功能：有
5、痉挛识别灵敏度：10级可调
6、对称性显示：有
7、方向转换：有
8、急停装置：有
9、自动检测：有
十、移动护理车
1、电池类型：磷酸铁锂
2、续航时间：≥8 h
3、循环寿命：≥2000次
4、内存：≥8 GB
5、硬盘：≥512 GB
6、USB3.0：≥4个
7、USB2.0：≥6个
8、显示器尺寸：≥23.8″
9、脚轮：4个静音轮，2个带刹车
十一、多体位医用诊疗床
1、床体尺寸/床面尺寸：2000×620×660 mm
2、床体最大承载重量/额定载荷：200 kg
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