[bookmark: _GoBack]附件二：采购项目参数
一、便携式彩色多普勒超声诊断仪
1、显示器尺寸：≥15英寸
2、探头接口数量：≥3个
3、彩色多普勒成像：有
4、频谱多普勒成像：有
5、空间复合成像：支持
6、频率复合成像：有
7、穿刺针增强显影：有（线阵/凸阵）
8、二维灰阶：≥256
9、最大扫描深度：≥38cm
10、电影回放时长：≥400 s
11、内置存储容量：≥1TB
12、线阵探头频率：4.0–18.0 MHz
13、凸阵探头频率：2.0–6.0 MHz




