附件二：名中医工作室设备采购项目参数
一、便携式彩超
1、显示器尺寸：≥13英寸
2、最大显示深度：≥38cm
3、动态范围：≥280dB
4、TGC分段：≥8段
5、探头接口数：≥1个
6、内置硬盘容量：≥1TB
7、频谱多普勒取样宽度：0.5–24mm
8、空间复合成像：≥4级可调
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10、实时宽景成像：支持
11、B/Color双实时显示：支持
12、离线数据再分析：支持
13、常规测量包：支持
14、图像存储格式：DCM/TIFF/CIN/AVI
15、视频输出接口：HDMI + 复合/S-Video/VGA
16、USB接口：≥2个USB2.0
17、无线数据传输：支持


