


郁南县人民医院120系统网络等级保护测评项目采购要求
一、本次120系统网络等级保护测评项目需要完成测评备案
二、本次采购最高限价为70680元
三、120系统网络等级保护测评报价单
	序号
	项目
	项目要求
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	等级保护测评
	对医院120系统进行全面的安全评估，包括技术测评(网络安全、主机安全、应用安全等)和管理测评(安全管理制度、人员安全管理等)，出具测评报告等
	1
	
	
	

	2
	安全评估
	对比医院120系统现状与等级保护相应级别要求，找出差距，对系统进行全面的风险评估，识别潜在的安全风险
	1
	
	
	

	3
	安全整改
	依据等级保护测评结果，为医院提供针对性的安全整改方案和技术指导，协助医院完成整改工作
	1
	
	
	

	4
	系统整改
	120系统厂家针对发现的安全问题进行整改
	1
	
	
	

	4
	24口千兆三层交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.千兆电口≥24，千兆光口≥4；
3.支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；
4.支持静态路由、路由策略、策略路由；
5.支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6；
6.设备CPU和LSW要求国产化；
7.支持 iPCA2.0、sFlow、NQA、Telemetry；
8.支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法；
9.支持 DHCP client、DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping；
	2
	
	
	

	5
	光模块
	单模双纤长距离（配对应光纤线）
	1
	
	
	一套

	6
	光纤线
	从门诊楼机房到120机房
	12芯
	
	
	

	7
	24口网线配线架
	包含施工、网线、调试等费用
	2
	
	
	套

	8
	六类网线
	
	300
	
	
	米

	9
	安装调试费
	包含120服务器迁移过程中的拉线费、网络调试费、120系统搬迁后的调试费等相关费用
	1
	
	
	


四、报价要求
1、 本项目报价单格式自拟。
2、 [bookmark: _GoBack]本项目为包干项目，项目过程中产生的额外费用由报价公司承担。
3、 报价需提交本院120厂家的调试配合证明。
4、 本项目需要报价单位到实地调研后做出报价。
5、 报价文件需包含现场调研确认表，否则报价无效。







五、现场调研表格式

现场调研确认表
本单位XXX，根据询价文件要求，到贵单位对120系统网络等级保护测评市场调研项目进行现场调研。


现场调研单位（郁南县人民医院）签名：
日期：


